Intel Celeron

Mivel jelenleg a Celeron az egyik legkedveltebb processzor, írok róla egy cikket, hátha tudok vele segíteni valakinek. Tehát. Hogyan is kezdôdött ez az egész? Valamikor `98 elején azt mondta az Intel, hogy ô befejezte a Socket-7-es foglalatba illeszkedô procik gyártását, ezt átadta az AMD-nek és a Cyrix-nek, ô pedig már csak Slot-1-re fejlesztett, amelybe a Pentium II-es processzorok illeszkednek.

Ezeknek két fajtájuk van, a ma már nem igazán menô Klamath, és a Deschutes. A Klamath fôbb tulajdonságai közzé tartozik, hogy 0,35 micronos technológiával készült, 233-300 Mhz-ig terjedô órajellel, és ma már igen magasnak tűnô, 2,8 V-os core feszültség kellett nekik, valamint ezek mindegyike 66 Mhz-es front-busszal mentek. A másik, a Deschutes processzorok támogatják a 100 Mhz-es buszfrekvenciát, és már 0,25 mikronos technológiával készültek, így core feszültségük is alacsonyabb, 2,0 V, ezért sokkal kevésbé melegszenek. Jelenleg 333-450 Mhz-es változatuk kapható. Melesleg minden PII-es procihoz 512Kbyte külsô cache tartozik.

Ez mind szép és jó, a baj csak az ár, mert az bizony magas. A 350 Mhz-es 35e forint körül mozog, a 400-as 50e, a 450-es pedig kemény 70 rugóba kerül, és akkor még hol van az áfa (persze ezek az árak csak tájékoztató jellegűek, és üzlettôl is függ, hogy mennyi a pontos összeg). Itt jön a képbe a Celeron. Ez egy Deschutes magra épülô proci, tehát 2,0 voltos core feszültség kell neki, 0.25 micronos, buszfrekvenciája azonban csak 66 Mhz. A nagy eltérés: a Level 2 Cache hiánya, mert az bizony nincs rajta. Ez elég nagy hátrány, de játékra így is brutális gép, és pont ezért, iszonyatosan tuningolható, egyes darabok 100 Mhz-es fornt-busszal is mennek. Ez a processzor ahogy jött, el is ment, ma már a Celeron A a menô. Az "A" jelzés arra utal, hogy ez már tartalmaz 128 Kbyte cache memóriát, de ez a processzorba van építve, így a proci frekvenciájávla megy, nem pedig annak a felével.

Jelenleg a Celeron A 300, 333, 366, 400, 433 és 466 Mhz-es változatai kaphatók. Sajnos mivel a buszfrekvencia minden esetben csak 66 Mhz, a szorzó az órajel függvényében nô, így a tuningolás egyre lehetetlenebb (mivel csak a hivatalos szorzóval hajlandó elindulni a proci, se lejebb, sem feljebb nem megy, így csak a buszfrekvenciát áll módunkban állítgatni), és bizony 6-7-es szorzónál már a 66-ról 75 Mhz-re emelés is nagyon bizonytalan, mert az órajel itt már nagyon emelkedik. Intelék azonban megint hoztak valami újat, talán már mindenki hallott róla: PPGA. Ez egy új tokozás, ami nem Slot1-be illeszkedik, hanem Socket 370-be. A proci paraméterei ugyan olyanok, mint a Slot1-es változaté, csak a PPGA-s sokkal olcsóbb (433 Mhz-tôl felfelé már csak ilyen Celeronok lesznek). Az alaplapoknál pont fordított a helyzet, a PPGA-s egy kicsit drágább, ezért a PPGA-s proci + átalakító + Slot1-es alaplap kombináció éri meg legjobban. Az alábbi táblázat matatja a jelenleg kialakúlt helyzetet:

Celeron A | 300Mhz (4,5x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | 13 000 Ft
Celeron A | 333Mhz (5x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | 14 000 Ft
Celeron A | 366Mhz (5,5x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | 15 000 Ft
Celeron A | 400Mhz (6x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | 22 000 Ft
Celeron A | 433Mhz (6,5x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | 30 000 Ft
Celeron A | 466Mhz (7x66Mhz) | P.P.G.A. (Socket 370) | kb. 40000 Ft
Celeron A | 300Mhz (4,5x66Mhz) | S.E.P.P. (Slot-1) | 15 000 Ft
Celeron A | 333Mhz (5x66Mhz) | S.E.P.P. (Slot-1) | 16 000 Ft
Celeron A | 366Mhz (5,5x66Mhz) | S.E.P.P. (Slot-1) | 18 000 Ft
Celeron A | 400Mhz (6x66Mhz) | S.E.P.P. (Slot-1) | 25 000 Ft
Celeron A | 433Mhz (6,5x66Mhz) | S.E.P.P. (Slot-1) | 35 000 Ft

Tehát egyértelmű, hogy jelenleg a PPGA-s Celeron a legjobb vétel. Ehhez kell egy átalakító, és egy Slot1-es alaplap, olcsóságuk miatt érdemes egy LX vagy EX chipsetes-et venni. EX-eset csak akkor vegyél, ha elegendô az 1 AGP, 3 PCI és 1 ISA port, meg 2 DIMM memóriahely, mert általában csak ennyit raknak rájuk. Az LX-esen szokott lenni 4 PCI, 2-3 ISA, és 3-4 DIMM foglalat, ez mindenképpen elegendô. Hogy USB kell-e rá, és hogy AT vagy ATX kaszniba menjen-e bele, az a Te dolgod. Nekem most egy PPGA-s Celeron 400 van, Slot 1-es alaplappal, átalakítóval, Diamond Viper V550-el (TNT, 16 MB), és elég jól megy rajta minden.

WebM (Barabás Péter)
bpwebm@freemail.c3.hu
HomePage: http://www.bign.sulinet.hu/~bpeter/