                                                __
     ____________  /\_______  ______  ___  _   /  \ ___/\____ _________
     \__.    _   \/.    _   \/      \/   \/ \ :\__//   _____//   _____/
        |    \\   \|    \\   \   T   \       \|    \___.   \/   ___/
        |     \___/|     \   /   |    \  \/   \     \  |    \   |  ―\
        |      \_  |      \_ ―\  |    /  /     \_    \_     /   :    \_
     ...|_______/  |_______/   \_____/  /       /_____/____/\_________/...
                         |     /    |__/       /
                         |____/        \______/                  >ang!<
                   PROMISE Home Entertainment Presents:
                     STONES the wonders of the Ground
                   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Files in package:               - file_id.diz
-----------------               - stones.exe
                                - stones.dat
                                - stones.xm
                                - promise.nfo

Hardware requirements:          - 586
----------------------          - 16Mbyte Ram
                                - 1MB SVGA card, VESA driver 1.2
VESA:
Use VBE 2.0 for reaching maximum speed!
If the following error is occured:
"Video_Error: 640x480x32k mode not supported!"
then: Try an other VESA driver!

Music:
If you have problems: Use the switch /s to setup the music replay.

Tested Under:
-------------
                                - Pentium 75,Pentium 100,Pentium 133,AMD K5
                                - Cyrix 586-133, Cyrix 686-120, Cyrix 686-133
                                - S3 Trio 64V+, S3 Trio 32,Tseng 4000
                                - Tseng 6000, Hercules Dynamite
                                - Gravis Ultrasound Classic
                                - Gravis Ultrasound ACE
                                - SoundBlaster 16

Credits:
--------                        dAb:      code,keyframe,objcets,textures
                                GaBe:     gfx,keyframe,objcets,textures,design
                                Amon Ra:  music, object
                                Ronin:    main idea & becsuszo kepek ideai
                                Rebel:    Additional Music (on the p.place)

                                Pmode/W:  Tran & Daredevil
                                Midas Sound System modified by TSC
                                Thanx for da big help to:
                                Atlantic / Promise
                                Scribe / Faculty
                                SB / Remal
                                Megaduo / BoiHazard
                                LGB / DC & SirIq (PartyPlace machine lending)

Contacts:
---------
                The best way to contact us:
                promise@planet.hu
                www.promise.planet.hu
                www.planet.hu/~promise

                Promise Home Entertainment Economical thingz:
                Gabor Hecz (Ronin)
                Hungary - 9071 - Gonyu, Deak Ferenc u. 53.
                Tel./Fax: 00-32-06-96-353-024

About the Team:
---------------
Promise Home Entertainment is formed from an Amiga group called Promise!
Promise Commercial Section is an other part of the Promise Incorporated!
                See our WEB pages, We are living in the Present!!!

Actual memberlist:
------------------
dAb:  President,Coder, Texture grafix, 3D objects, RayTraceing, WEB
Real: Christian Szitas, Age: 20
Electhrical Mechanicer, Information Scientist (In the 2nd year)
-----------------------------------------------------------------------------
GaBe: Graphician, Texture grafix, 3D objects, RayTraceing, WEB
Real: Gabor Nemeth, Age: 21
G:    Electhrical Technician, Electhrical Engeneer (In the 1st year)
-----------------------------------------------------------------------------
Amon Ra:   Musician, 3D objects, RayTraceing
Real: Sandor Fulop, Age: 24
G:    ToolMechanicer
-----------------------------------------------------------------------------
Bepe: RayTraceing, WEB master
Real: Peter Balazs, Age: 20
G:    Information Scientist (In the 2nd year)
-----------------------------------------------------------------------------
Atlantic: Official Hardware support, Language co-ordinator, Scanning
Real: Csaba Laczko, Age: 22
G:Electhrical Mechanicer, Integrated Engeneer (last year)
-----------------------------------------------------------------------------
Ronin: Economical Adviser, RayTraceing
Real: Gabor Hecz, Age: 20
G:    Information Scientist (In the 2nd year)
-----------------------------------------------------------------------------
Rebel: Musician
Real: Zsolt Pederi, Age: 20
G:    Studying for being a Teacher
-----------------------------------------------------------------------------
Pako: Musician
Real: Attila Pakozdi, Age: 17
G:    Grammar SChool
-----------------------------------------------------------------------------
And YOU:   If you are enough talented!

Promise!'s stuffs: (Amiga)
--------------------------
Debut (intro), ASciI ChaOs (util), Cruel Ripper (util)
Voices From The Dark (intro+zakdisk), 5-Piece Chicken Dinner (intro)
4k intro, Nipples Chicks (40k intro), SledgeHammer-14 intro

Promise Home Entertainment's stuffs: (PC)
-----------------------------------------
Oldie Butt Goldie (64k intro) - Cache'96     4.place
CineMania (demo)              - SCenEST'96   3.place
Peace (demo)                  - Rage'96      2.place
Easter Isles (graphic)        - Pie Slice'96 6.place
Cave (graphic)                - Kernel '97 ?.place
A Bunch of Modules

You can found them on several BBS and FTP-Sites:
------------------------------------------------------
-  BBS Name -     Number    - SysOp   -     Status   -
------------------------------------------------------
- SCEneT    - +36-1-2285921 - Melan   - World HQ     -
- TNG       - +36-96-414576 - (TR)    - #1 Distro    -
- CountZero - +47-55122962  - Yitzhaq - Norvegian HQ -
------------------------------------------------------

Firms:
------
The game developing is near to us, we have demonstrated our knowledge in this
demo, so if your company want to use our service...
send us a letter!

Advertisements:
---------------
**************************
* Anker Etterem - Panzio *
**************************
A 10-es fout mellett, Gyortol 10 km-re,BudaPest fele nalunk allj meg
kifujni magad, Isteni kajak, gyors kiszolgalas, rengeteg szoba
(8*2, 3*4, 1*3 agyas), minden szobaban TV + Satelit,
es meg Ronin/Promise HE.-vel is beszelgethetsz!
9071,Gonyu,Bajcsy-Zs. ut 2/b    Tel:06-96-453-470

**********************
* Papir & Press Kft. *
**********************
Arculattervezes, Prospektusok, Berscanneles, Nyomdai munkak vegzese.
9200 Mosonmagyarovar, Flesch Karoly ut 4.  4/14
Tel:(96)-212-955, 06-20-273-567
Keresd Laczko Csabat

**********************
* PlaNET - Gyor Kft. *
**********************
       ======================================================
       =  A PlaNET - Gyor KFT kapcsoltvonali szolgaltatasai =
       ======================================================

    Shell :
     Shell csatlakozasi mod eseten az elofizeto a tavbeszelo halozaton
     keresztul, kapcsolodik az Internet szolgaltatasi pontjahoz. A
     felhasznalo gepet egy telefonvonalra csatlakoztatott modem, es a
     gepen futo un. terminalemulacios szoftver segitsegevel illesztjuk a
     halozathoz. A szolgaltatoi oldalon FELHASZNALOI NEV (LOGIN NAME) es
     JELSZO (PASSWORD) megadasa utan a terminal osszekapcsolodik egy UNIX
     szerverrel. A tovabbi halozati illesztes feladatait ez a gep vegzi el
     ( TCP/IP protokol ), es a felhasznalonak biztositja a :
     mail, telnet, ftp, tftp ... szolgaltatasok elereset.

 Kapcsolodasi sebesseg :  2400-14400 bps
 Kapcsoladasi protokol :  Aszinkron, VT-100, Dial-Up
 Optimalis :              Levelezest hasznalo, korlatozott anyagi
                          lehetosegekkel biro felhasznalok reszere.
 Elonyok :                Minimalis eszkozigeny, olcson megvalosithato.
 Hatranyok :              A felhasznalo az Internet nyujtotta lehetosegeket
                          nem tudja teljes mertekben kihasznalni.



    Slip Dial-Up :
     A SL/IP (Serial Line Internet Protocol) Soros Vonali Internet Protokol a
     shell csatlakozashoz hasonloan a tavbeszelo halozaton keresztul
     csatlakoztatja az Internethez a felhasznalot. Ebben az esetben a kliens
     (felhasznalo) oldali szamitogep vegzi el a halozatillesztesi feladatokat
     a rajta futo programcsomag, es egy telefonvonalra csatlakozo modem
     segitsegevel. Ez a kapcsolodasi mod a felhasznalo szamara teljeskoru
     Internet szolgaltataselerest tesz lehetove.

 Kapcsoledasi sebesseg :  9600-14400 (28800)bps
 Kapcsolodasi protokol :  Aszinkron, Slip Dial-Up
 Optimalis :              Az Internet nyujtotta szolgaltatasokat szeleskoruen,
                          de viszonylag ritkan hasznalok reszere.
 Elonyok :                Minimalis eszkozigeny, olcson megvalasithato,
                          teljeskoru Internet eleres.
 Hatranyok :              Nem nyujt folyamatos kapcsolodasi lehetoseget.

    PPP Dial-Up
     A PPP (Point to Point Protocol) egy magasabb szolgaltatasi szintu
     csatlakozasi mod a tavbeszelo halozaton keresztul. Ennel a
     kapcsolodasi modnal egy a felhasznalo szamitogepen futo
     programcsomag, vagy onallo kapcsolo berendezes (router)
     telefonvonalra csatlakoztatott modem segitsegevel helyi TCP/IP
     csatlakozasi feluletet nyujt. Ez a kiepites lehetove teszi a helyi halozat
     valamennyi gepenek Internethez valo csatlakoztatasat. A helyi halozat
     (LAN = Local Area Network) minden munkaallomasarol - egymastol
     fuggetlenul - igenybe vehetoek az Internet szolgaltatasai.

 Kapcsolodasi sebesseg :  9600-14400 (28800)bps
 Kapcsolodasi protokol :  Aszinkron, PPP Dial-Up
 Optimalis :              Az Internet nyujtotta szolgaltatasokat szeleskoruen,
                          de viszonylag ritkan hasznalo szemely, vagy csoport
                          (pl. kisvallalkozas) reszere.
 Elonyok :                Minimalis eszkozigennyel, olcson megvalasothato,
                          teljeskoru Internet eleres egy, vagy tobb felhasznalo
                          reszere.
 Hatranyok :              Nem nyujt folyamatos kapcsolodasi lehetoseget.


    Szinkron X.25
     A szinkron X.25 Internet eleres a kapcsoltvonali szolgaltatasok kozul
     az egyik legprofesszionalisabb csatlakozasi mod. A csomagkapcsolt
     illesztes eseten a felhasznalot (felhasznalo csoportot) onallo router es
     X.25 -os adatvonal segitsegevel az Internet reszeve tesszuk. A
     felhasznalo helyi halozatanak minden gepe, egymastol fuggetlenul
     eleri az Internet teljeskoru szolgaltatasat. A TCP/IP interfeszt a
     felhasznalo altal kijelolt helyen telepitett router szolgaltatja, es
     elvegzi a LAN illeszteset az Internethez.

 Kapcsolodasi sebesseg :  9600 bps - 64 Kbps
 Kapcsolodasi protokol :  Szinkron X.25, Dial-Up
 Optimalis :              Az Internet nyujtotta szolgaltatasokat szeleskoruen,
                          de nem rendszeresen hasznalo, X.25 csatlakozassal
                          rendelkezo felhasznalocsoport reszere.
 Elonyok :                A kapcsoltvonali eleresi modok kozul az egyik
                          professzionalis Internet eleres.
 Hatranyok :              Az X.25 -os adatvonal kiepitesi, es fenntartasi
                          koltsegei magasak.


    ISDN
     Ez a kapcsolodasi mod az Internet eleres kozeli jovoje. Az
     adatkomunikacios vonalon valo kapcsolodasi modszerek kozul a
     legprofesszionalisabb igenyeket is kisegito megoldas. Ennel a
     konfiguracional a felhasznalot onallo router az ISDN (Integralt
     Szolgaltatasu Digitalis Halozat) halozaton keresztul az
     Internet reszeve teszi. Ezzel a modszerrel a felhasznalo teljes
     halozata kapcsolodhat a vilaghalozathoz. A LAN minden egyes
     munkaallomasarol teljeskoru Internet eleres valosithato meg.

 Kapcsolodasi sebesseg :  64 Kbps
 Kapcsolodasi protokol :  Szinkron, ISDN-B, Dial-Up
 Optimalis :              Az Internet nyujtotta szolgaltatasokat szeleskoruen,
                          de nem rendszeresen hasznalo, ISDN csatlakozassal
                          rendelkezo felhasznalocsoport reszere.
 Elonyok :                A kapcsoltvonali eleresi modok kozul a
                          legprofesszionalisabb Internet eleres. Az adatvonalon
                          egyidoben kommunikalhat telefon, telefax es
                          szamitogep is.
 Hatranyok :              Az ISDN adatkapcsolat nem minden felhasznalo szamara
                          elerheto jelen pillanatban. Az ISDN kiepitese jelenleg
                          folyik.



A PlaNET - Gyor KFT bereltvonali szolgaltatasai


    PPP leased-line
     A PPP berelt-vonali csatlakozasi mod kozvetlen adatvonalon keresztul
     torteno magas szinvonalu kapcsolodasi lehetoseg. Ennel a
     konfiguracional a felhasznaloi oldalon futo programcsomag, vagy
     router allando adatkapcsolaton keresztul TCP/IP csatlakozasi feluletet
     szogaltat. Ez megoldas lehetove teszi a helyi halozat (LAN) Internethez
     valo illeszteset. A lokalis halozat valamennyi munkaallomasarol
     teljeskoru Internet hozzaferes valosithato meg.

 Kapcsolodasi sebesseg :  9600 - 38400 bps
 Kapcsolodasi protokol :  Aszinkron, PPP, direkt
 Optimalis :              Az Internet szolgaltatasait rendszeresen, de kis
                          adatforgalomat bonyolito felhasznalok reszere.
 Elonyok :                A kozvetlen kapcsolodasi modszerek kozul a kisebb
                          befektetessel, viszonylag egyszeru eszkozokkel
                          megvalosithati megoldas.
 Hatranyok :              A felhasznalok szamara viszonlagosan kis savszelesseget
                          biztosit.

    Szinkron leased-line
     A szinkron berelt-vonali csatlakozasi mod kozvetlen adatvonalon
     keresztul megvalositott professzionalis kapcsolodasi lehetoseg. Ebben
     az esetben a felhasznalo onallo routerrel, allando adatvonalon
     keresztul helyi halozatat (maganhalozatot) az Internet reszeve teszi. A
     konfiguracio lehetove teszi a felhasznalo szamara, hogy halozatanak
     minden egyes munkaallomasa teljeskoru Internet szolgaltatast vegyen
     igenybe.

 Kapcsolodasi sebesseg :  9600 bps - 2 Mbps
 Kapcsolodasi protokol :  Szinkron, HDLC, FrameRelay, PPP, direkt
 Optimalis :              Az Internet szolgaltatasait rendszeresen,
                          professzionalisan hasznalok reszere.
 Elonyok :                A lehetosegek kozul az egyik legprofesszionalisabb
                          modszer.
 Hatranyok :              A felhaszalotol a legnagyobb beruhazast igenylo
                          megoldas.

                      ======================
                      =  Internet arlista  =
                      ======================

I. Kozvetlen Internet hozzaferes dijai Kozvetlen Internet szolgaltatas
igenybevetele eseten a felhasznalo TCP/IP kapcsolodasi feluthez jut,
sajat IP cimmel rendelkezik. Ilymodon az Internetnek onalloan cimezheto
tagjava valik. Az e pontban kozolt arak teljeskoru Internet eloresre
vonatkoznak, igy a halozat valamennyi szolgaltatasa korlatozas nelkul
igenybe veheto (FTP, Gopher, E-mail, WWW). A kozvetlen Internet hozzaferes
dijai nem tartalmazzak a berelt vonal, illetve a kapcsolt hozzaferes
koltsegeit.

1.1 Garantalt savszelessegu nemzetkozi hozzaferes

Az arak a kapacitasigenytol fuggoen egyedi targyalas alapjan kalkulalhatok.

1.2 Atlagos savszelessegu nemzetkozi es belfoldi eleres

=============================================================================
              Havi dij + Forgalmi dij                        =              =
==============================================================   Havi dij   =
= Adatvonal kapacitas =  Havi dij   =   Forgalmi dij         =              =
=============================================================================
=       64 kbs        =  40.000.-Ft =  600 MB/ho 60 Ft/MB    =              =
=                     =             = 600 MB felett 30 Ft/MB =  95.000.- Ft =
=============================================================================
=       128 kbs       =  60.000.-Ft = 1500 MB/ho 60 Ft/MB    =              =
=                     =             = 1500 MB felett 30 Ft/MB= 195.000.- Ft =
=============================================================================
=       512 kbs       = 100.000.-Ft = 4500 MB/ho 60 Ft/MB    =              =
=                     =             = 4500 MB felett 30 Ft/MB= 595.000.- Ft =
=============================================================================
=       2 Mbs         = 130.000.-Ft =10000 MB/ho 60 Ft/MB    =              =
=                     =             =10000 MB felett 30 Ft/MB= 9955.000.- Ft=
=============================================================================


1.3 Kapcsolt hozzaferes

Az Internet eleres kapcsolt modemen keresztul, ISDN vonalon vagy X.25 -es
halozaton keresztul valosulhat meg.

1.3.1 Kapcsolt modem

       =======================================
       =   Havi dij  =    Forgalmi dij       =
       =======================================
       =  4.000.- Ft =   0 - 50 MB-ig 0 Ft   =
       =             = 50 MB felett 60 Ft/MB =
       =======================================

1.3.2 ISDN

       ====================================================
       =   Havi dij  + Forgalmi dij           =  Havi dij =
       ====================================================
       = 40.000.- Ft = 600 MB/ho 60 Ft/MB     =           =
       =             = 600 MB felett 30 Ft/MB = 95.000.-Ft=
       ====================================================

A PlaNET Gyor Kft vallalja a felhasznalo oldali ISDN vegberendezes halozati
illeszteset es uzembehelyezeset, egyedi megrendeles eseten.

1.3.3 X.25

       ====================================================
       =   Havi dij  + Forgalmi dij           =  Havi dij =
       ====================================================
       = 40.000.- Ft = 600 MB/ho 60 Ft/MB     =           =
       =             = 600 MB felett 30 Ft/MB = 95.000.-Ft=
       ====================================================


II. Egyeb Internet szolgaltatasok dijai

2.1 Name server

             ======================================================
             = Elsodleges regisztracio =  Masodlagos regisztracio =
             =        5.000.- Ft/ho    =       3.000.- Ft/ho      =
             ======================================================


2.2 WWW Home Page

            ======================================================
            = WWW szerver berlet =    WWW lap iras oldalankent   =
            =                    = (max. 5 kbyte) grafika nelkul =
            =    3.000.- Ft/ho   =         1.500.- Ft/ho         =
            ======================================================

******************************************************************************
Greetings to:
-------------
    Alma/Grif
    CyD,dLux/Hydrogen
    dFj/Dinasty
    Flex/Frame18
    IoNiC/AstroideA
    LGB and the rest/Digital Creatures
    Luke/Triumwirat
    Maxwood/Majic12
    Megaduo,Amethyst/Bi0Hazard
    MrBeno/Resolution
    Pro,Pupu,Hanx/Urinate
    Rod/Mandula
    SB,Zed/Remal
    Scribe/Faculty
    Tomcat/Abaddon
    Trajic,TSC/Shock!
    Thocy/Thocy Palace Software
    CaPaN₯a

Fuck you:
---------
   ATX/Shock:
               Kurvara felhaborit az, ahogyan osztalyzod a csapatokat,
               Persze az jon ki a ranglistan, hogy a Shock a legjobb csapat.
               Szerintunk nem megfelelo a pontozas, nekem egy demo 10-szer
               annyit jelent egy csapatnal, mint egy zene. De nem ezert
               utalunk teged!
                                                    signed by dAb: (97.04.04)
