    Lesen des naechsten Blocks ($d44d)

    Einsprung von $849B, $8735, $B2E9:

    93AA: 20 11 9F  JSR $9F11        Puffernummer holen
    93AD: 0A        ASL
    93AE: AA        TAX
    93AF: A9 00     LDA #$00
    93B1: 95 BB     STA $BB,X        Pufferzeiger auf 0
    93B3: A1 BB     LDA ($BB,X)      Folgetracknummer holen
    93B5: F0 05     BEQ $93BC        =0 (Fileende), ==>
    93B7: D6 BB     DEC $BB,X        Zeiger auf letztes Byte im Block setzen
    93B9: 4C 9B 90  JMP $909B        naechstes Byte holen (und damit den

    Einsprung von $93B5:

    93BC: 60        RTS              den Folgeblock einlesen)

        Previous Page / Next Page