    Pufferzeiger des aktuellen Side-Sektors auf beliebigen
    Wert setzen ($dee9)
    E: a: Position, auf die der Pufferzeiger zeigen soll

    Einsprung von $9C1E, $9C42, $9C8A, $9E4F, $A199, $A2FC, $A3D2,
                  $A508:

    9E23: 48        PHA              Position merken
    9E24: 20 15 9E  JSR $9E15        Pufferadresse holen
    9E27: 48        PHA              Pufferadresse merken
    9E28: 8A        TXA
    9E29: 0A        ASL $16-BIT-INDEX
    9E2A: AA        TAX
    9E2B: 68        PLA
    9E2C: 95 BC     STA $BC,X        Pufferzeiger setzen
    9E2E: 68        PLA
    9E2F: 95 BB     STA $BB,X
    9E31: 60        RTS

        Previous Page / Next Page