     $E105/57605:   Write buffer number in table

    Jump from $DE09, $E07C:

    E105: A9 40     LDA #$40
    E107: 20 97 DD  JSR $DD97       ; set bit 6
    E10A: 20 9E DF  JSR $DF9E       ; get buffer number
    E10D: 09 40     ORA #$40        ; set bit 6
    E10F: AE 57 02  LDX $0257       ; channel number + 7
    E112: 95 A7     STA $A7,X       ; write in table
    E114: 60        RTS

    Jump from $DE8B:

    E115: 20 9E DF  JSR $DF9E       ; get buffer number
    E118: 29 BF     AND #$BF        ; erase bit 6
    E11A: AE 57 02  LDX $0257       ; channel number
    E11D: 95 A7     STA $A7,X       ; write in table
    E11F: 60        RTS

        Previous Page / Next Page