     $FF07/65287:   NMI RS-232 Out

    Jump from $FE9A, $FEB3:

    FF07: AD 95 02  LDA $0295
    FF0A: 8D 06 DD  STA $DD06
    FF0D: AD 96 02  LDA $0296
    FF10: 8D 07 DD  STA $DD07
    FF13: A9 11     LDA #$11
    FF15: 8D 0F DD  STA $DD0F
    FF18: A9 12     LDA #$12
    FF1A: 4D A1 02  EOR $02A1
    FF1D: 8D A1 02  STA $02A1
    FF20: A9 FF     LDA #$FF
    FF22: 8D 06 DD  STA $DD06
    FF25: 8D 07 DD  STA $DD07
    FF28: AE 98 02  LDX $0298
    FF2B: 86 A8     STX $A8
    FF2D: 60        RTS

    Jump from $F44A:

    FF2E: AA        TAX
    FF2F: AD 96 02  LDA $0296
    FF32: 2A        ROL
    FF33: A8        TAY
    FF34: 8A        TXA
    FF35: 69 C8     ADC #$C8
    FF37: 8D 99 02  STA $0299
    FF3A: 98        TYA
    FF3B: 69 00     ADC #$00
    FF3D: 8D 9A 02  STA $029A
    FF40: 60        RTS
    FF41: EA        NOP
    FF42: EA        NOP

        Previous Page / Next Page