    Verzeichnis-Header in aktuellen Puffer lesen, ggf. BAM lesen

    Einsprung von $862A:

    B633: 20 15 B5  JSR $B515        Bam ggf. abspeichern
    B636: A2 00     LDX #$00         Verzeichnis-Header (x: Sektornummer)
    B638: A5 6C     LDA $6C          in aktuellen Puffer lesen
    B63A: 20 43 B6  JSR $B643        T&S an DC uebergeben
    B63D: 20 DE 94  JSR $94DE        Job ausfuehren und ueberwachen
    B640: 4C F2 B5  JMP $B5F2        Wenn Bam-Puffer leer, Bam lesen

        Previous Page / Next Page