    Byte ueber internen Schreibkanal in Puffer schreiben ($cf9b)

    Einsprung von $881C, $882E:

    8E5C: A2 12     LDX #$12         SA 18: interner Schreibkanal
    8E5E: 86 52     STX $52
    8E60: 20 42 90  JSR $9042        Schreibkanal holen
    8E63: 20 F6 81  JSR $81F6        Drive-LED einschalten
    8E66: 20 5F 90  JSR $905F        aktuellen Filetyp holen
    8E69: 90 05     BCC $8E70        'normale' Datei ?, ==>
    8E6B: A9 20     LDA #$20         b5=0: 'Record noch nicht voll'
    8E6D: 20 DB 9C  JSR $9CDB        Status loeschen

    Einsprung von $8E69:

    8E70: A5 52     LDA $52          [= $12, oder ? (Einsprung nur bei $8e5c)]
    8E72: C9 0F     CMP #$0F
    8E74: F0 23     BEQ $8E99
    8E76: D0 08     BNE $8E80        Byte ausgeben ==>

        Previous Page / Next Page