    Pruefen, ob ein Puffer des Kanals nicht belegt ist ($dfb7)
    A: z: 1: Puffer ist nicht belegt

    Einsprung von $8E3F:

    9F33: A6 50     LDX $50          Kanalnummer
    9F35: B5 D1     LDA $D1,X        ist 1. Puffer inaktiv
    9F37: 30 02     BMI $9F3B        ja, ==>
    9F39: B5 D8     LDA $D8,X        2. Puffer pruefen

    Einsprung von $9F37:

    9F3B: C9 FF     CMP #$FF         auf 'nicht belegt' pruefen
    9F3D: 60        RTS

        Previous Page / Next Page