    ERROR: Controller-Error-Routine des Burst-Fastloads

    B9D3: AA        TAX              Fehlernummer merken
    B9D4: 20 95 BA  JSR $BA95        Vektoren der Error-Routinen zuruecksetzen

    [Wieso wird bei einem Lesefehler 'File not found' ausgegeben ?]

    Einsprung von $B95C:

    B9D7: 20 FB B9  JSR $B9FB        $02: 'File not found' ausgeben
                                    [besser waere JSR $01FC.]
    B9DA: A2 00     LDX #$00
    B9DC: 4C 2D FF  JMP $FF2D        ERROR-Routine des Controllers

        Previous Page / Next Page