    Kanal zum Lesen holen und pruefen ($d0eb)
    E: $52   : Sekundaeradresse
    a: $50, x: Kanalnummer

    Einsprung von $8561, $880A, $8978, $8C24, $92F4, $97BB, $9D79, $A1A9, $A828,
                  $AD5D:

    9027: A5 52     LDA $52          aktuelle Sekundaeradresse
    9029: C9 13     CMP #$13         >18
    902B: 90 02     BCC $902F        nein, ==>
    902D: 29 0F     AND #$0F         ja, auf 15 begrenzen

    Einsprung von $902B:

    902F: C9 0F     CMP #$0F         Kommandokanal ?
    9031: D0 02     BNE $9035
    9033: A9 10     LDA #$10         ja, Kanal 16 (Fehlerkanal) benutzen

    Einsprung von $9031:

    9035: AA        TAX
    9036: 38        SEC              entsprechende Kanalnummer aus
    9037: B5 A8     LDA $A8,X        Sekundaeradressentabelle holen
    9039: 30 06     BMI $9041        b7=1: Schreibkanal ? ja, ==>
    903B: 29 0F     AND #$0F         Kanalnummer isolieren
    903D: 85 50     STA $50          und als aktuellen Kanal merken
    903F: AA        TAX
    9040: 18        CLC

    Einsprung von $9039:

    9041: 60        RTS

        Previous Page / Next Page