     $FAA5/64165:   Prepare slow head movement

    FAA5: AD 07 1C  LDA $1C07
    FAA8: 18        CLC
    FAA9: 65 5F     ADC $5F
    FAAB: 8D 05 1C  STA $1C05
    FAAE: C6 60     DEC $60         ; decrement counter
    FAB0: D0 E2     BNE $FA94       ; not yet zero?
    FAB2: A9 4E     LDA #$4E
    FAB4: 85 62     STA $62
    FAB6: A9 FA     LDA #$FA        ; pointer $62/$63 to $FA4E
    FAB8: 85 63     STA $63
    FABA: A9 05     LDA #$05
    FABC: 85 60     STA $60         ; counter to 5

    Jump from $F9D6, $F9FF, $FA4B, $FA50, $FA60, $FA78:

    FABE: AD 0C 1C  LDA $1C0C
    FAC1: 29 FD     AND #$FD        ; erase bit 1
    FAC3: 8D 0C 1C  STA $1C0C
    FAC6: 60        RTS

        Previous Page / Next Page