     $A8D2/43218:   Perform [return]

    A8D2: D0 FD     BNE $A8D1
    A8D4: A9 FF     LDA #$FF
    A8D6: 85 4A     STA $4A
    A8D8: 20 8A A3  JSR $A38A
    A8DB: 9A        TXS
    A8DC: C9 8D     CMP #$8D
    A8DE: F0 0B     BEQ $A8EB
    A8E0: A2 0C     LDX #$0C
    A8E2: 2C        .BYTE $2C

    Jump from $A8C3:

    A8E3: A2 11     LDX #$11
    A8E5: 4C 37 A4  JMP $A437

    Jump from $A955:

    A8E8: 4C 08 AF  JMP $AF08

    Jump from $A8DE:

    A8EB: 68        PLA
    A8EC: 68        PLA
    A8ED: 85 39     STA $39
    A8EF: 68        PLA
    A8F0: 85 3A     STA $3A
    A8F2: 68        PLA
    A8F3: 85 7A     STA $7A
    A8F5: 68        PLA
    A8F6: 85 7B     STA $7B

        Previous Page / Next Page