    Abbruch bei Fehler ($e15e)

    Einsprung von $A0AB, $A1FA, $A207:

    A0EC: A6 50     LDX $50
    A0EE: A9 0D     LDA #$0D         CR in Ausgabepuffer schreiben
    A0F0: 9D 3B 02  STA $023B,X
    A0F3: A9 81     LDA #$81         b3: 0: EOI-Flag setzen
    A0F5: 9D 34 02  STA $0234,X
    A0F8: A9 50     LDA #$50         50, Record not Present
    A0FA: 20 7C 80  JSR $807C

        Previous Page / Next Page