    Kopf ggf. auf die angegebene Spur setzen (bei der 1571: $891b)

    Einsprung von $BAF4, $BBF3:

    BF44: CE 06 02  DEC $0206        Tracknummer in phy. Format umwandeln

    Einsprung von $BB71, $BC96:

    BF47: A5 29     LDA $29          Laenge der Befehlszeile holen
    BF49: C9 07     CMP #$07         ist eine Folgespur angegeben ?
    BF4B: 90 0C     BCC $BF59        nein, ==>
    BF4D: A2 00     LDX #$00         Jobnummer 0 setzen
    BF4F: AD 06 02  LDA $0206        neue Tracknummer holen
    BF52: 95 0B     STA $0B,X        und in Jobspeicher schreiben
    BF54: A9 A8     LDA #$A8         PSEEK_DV: Sucht den angegebenen phy. Sektor
    BF56: 4C 9D 95  JMP $959D        Job aufrufen

    Einsprung von $BF4B:

    BF59: 60        RTS
        Previous Page / Next Page