Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC 3.7. Text-/Bitmapdarstellung 3.7.3. Grafikmodi
3.7.3.4. Multicolor-Bitmap-Modus (ECM/BMM/MCM=0/1/1) |
Ähnlich wie beim Multicolor-Textmodus bilden auch in diesem Modus jeweils zwei benachbarte Bits ein (doppelt so breites) Pixel. Die Auflösung reduziert sich damit auf 160×200 Pixel. Genau wie beim Multicolor-Textmodus wird die Bitkombination "01" für die Spritepriorität und -kollisionserkennung zum "Hintergrund" gezählt. c-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
VM13 | VM12 | VM11 | VM10 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0
Daten
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Farbe von "11"-Pixeln | Farbe von "01"-Pixeln | Farbe von "10"-Pixeln
g-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CB13 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0 | RC2 | RC1 | RC0
Daten
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
4 Pixel (2 Bit/Pixel) "00": Hintergrundfarbe 0 ($d021) "01": Farbe aus Bits 4-7 der c-Daten "10": Farbe aus Bits 0-3 der c-Daten "11": Farbe aus Bits 8-11 der c-Daten