     $D0AF/53423:   ?

    Jump from $E2CD:

    D0AF: 20 9B D0  JSR $D09B
    D0B2: A5 80     LDA $80         ; track
    D0B4: D0 01     BNE $D0B7
    D0B6: 60        RTS

    Jump from $D0B4:

    D0B7: 20 1E CF  JSR $CF1E       ; change buffer
    D0BA: 20 D0 D6  JSR $D6D0       ; parameters to disk controller
    D0BD: 20 C3 D0  JSR $D0C3       ; read block
    D0C0: 4C 1E CF  JMP $CF1E       ; change buffer

        Previous Page / Next Page