    Sucht Drivenummer in der Befehlszeile ($c1d1)
    Die Position wird in $0291 gespeichert (0: keine Drivenummer)
    E: y: Position, an der die Suche beginnen soll
    Die Routine schaltet die Drive-LED an

    Einsprung von $8EC5, $96BB, $B262:

    8085: A2 00     LDX #$00         Flag fuer 'keine Drivenummer'
    8087: 8E 91 02  STX $0291
    808A: A9 3A     LDA #$3A         Kommandozeile nach ':' durchsuchen
    808C: 20 1C 81  JSR $811C
    808F: F0 05     BEQ $8096        nicht gefunden, dann ==>
    8091: 88        DEY
    8092: 88        DEY              Position der Drivenummer merken
    8093: 8C 91 02  STY $0291        (steht genau vor dem ':')

    Einsprung von $808F:

    8096: 4C 51 82  JMP $8251        LED einschalten

        Previous Page / Next Page