     $E688/59016:   LISTEN

    Jump from $E66A:

    E688: 20 07 D1  JSR $D107       ; open channel for writing
    E68B: EA        NOP             ; accept byte
    E68C: EA        NOP
    E68D: EA        NOP

    Jump from $E67D, $E686:

    E68E: 20 25 D1  JSR $D125       ; verify file type
    E691: C9 04     CMP #$04        ; file type REL?
    E693: B0 03     BCS $E698       ; yes
    E695: 20 27 D2  JSR $D227       ; close channel

    Jump from $E693, $E665, $E677:

    E698: 4C E7 EB  JMP $EBE7

        Previous Page / Next Page