     $EFF1/61425:   Write BAM after change

    Jump from $EF5C, $EF90:

    EFF1: A9 FF     LDA #$FF
    EFF3: 2C F9 02  BIT $02F9
    EFF6: F0 0C     BEQ $F004
    EFF8: 10 0A     BPL $F004
    EFFA: 70 08     BVS $F004
    EFFC: A9 00     LDA #$00
    EFFE: 8D F9 02  STA $02F9       ; reset flag
    F001: 4C 8A D5  JMP $D58A       ; write block

    Jump from $EFF6, $EFF8, $EFFA:

    F004: 60        RTS

        Previous Page / Next Page