    Drive initialisieren, LED einschalten ($c3ca)

    Einsprung von $82B9, $868E, $9702, $993F:

    82A2: A9 00     LDA #$00
    82A4: 85 40     STA $40          (keine sichtbare Verwendung)
    82A6: 8D A4 02  STA $02A4        (Drivenummer ?)

    82A9: 8D A3 02  STA $02A3        Anzahl Laufwerke = 0 (= 1 Laufwerk)
    82AC: 20 AE 84  JSR $84AE        ggf. Partition initialisieren
    82AF: F0 05     BEQ $82B6        OK. ==>
    82B1: A9 74     LDA #$74         74, DRIVE NOT READY
    82B3: 20 7C 80  JSR $807C        Ende

    Einsprung von $82AF:

    82B6: 4C F6 81  JMP $81F6        Drive-LED-Flag setzen

        Previous Page / Next Page