    Cachepuffer auf Diskette schreiben
    E: x: zu verwendender Jobspeicher

    Einsprung von $FF6C:

    BFE3: A9 A2     LDA #$A2         TRKWRT_DV (Cache schreiben)
    BFE5: 9D 72 02  STA $0272,X
    BFE8: A5 95     LDA $95          Track im Cache
    BFEA: 85 4D     STA $4D          = aktueller Track
    BFEC: A5 94     LDA $94          1. Sektornummer auf Track
    BFEE: 85 4E     STA $4E          = aktuelle Sektornummer
    BFF0: 86 6C     STX $6C          Jobnummer merken
    BFF2: 8A        TXA
    BFF3: 20 88 95  JSR $9588        T&S an DC uebergeben
    BFF6: A6 6C     LDX $6C          Jobnummer
    BFF8: A5 30     LDA $30          Anzahl Schreibversuche
    BFFA: 29 3F     AND #$3F
    BFFC: 85 28     STA $28          in Zaehler
    BFFE: 20 1D C0  JSR $C01D        Schreibjob ausfuehren
    C001: 90 15     BCC $C018        kein Fehler, ==>

    Einsprung von $C00A:

    C003: 20 19 C0  JSR $C019        Schreibflag setzen, neuer Versuch
    C006: 90 10     BCC $C018        kein Fehler, ==>
    C008: C6 28     DEC $28          Naechster Versuch
    C00A: D0 F7     BNE $C003
    C00C: 24 81     BIT $81          Fehlermeldung unterdruecken (Burst) ?
    C00E: 30 08     BMI $C018        ja, ==>
    C010: 2C A8 02  BIT $02A8        Fehlermeldung unterdruecken (DOS-Flag) ?
    C013: 30 03     BMI $C018        ja, ==>
    C015: 4C 2F 95  JMP $952F        Fehlermeldung ausgeben

    Einsprung von $C001, $C006, $C00E, $C013:

    C018: 60        RTS

    Einsprung von $C003:

    C019: A9 80     LDA #$80         Flag: 'Cache veraendert' setzen
    C01B: 85 87     STA $87

    Einsprung von $BFFE:

    C01D: A5 4D     LDA $4D          aktuellen Track
    C01F: 85 95     STA $95          als Track im Cachepuffer setzen
    C021: A0 01     LDY #$01         1 Schreibversuch
    C023: 4C 69 95  JMP $9569        Cache schreiben
        Previous Page / Next Page