    Fehlermeldung ausgeben (bei der 1571: $91ad)
    E: x: Fehlernummer

    Einsprung von $B93E:

    B9EC: 20 FB B9  JSR $B9FB        $02: 'File not found' ausgeben
                                    Fehlernummer aus x nach a
    B9EF: C9 02     CMP #$02         x = 2 !
    B9F1: F0 03     BEQ $B9F6        ==>
    B9F3: A9 74     LDA #$74         74, Drive not ready
    B9F5: 2C         B $2C

    Einsprung von $B9F1:

    B9F6: A9 62     LDA #$62         62, File not found
    B9F8: 4C 7C 80  JMP $807C        T&S=0, CMDERR

        Previous Page / Next Page