    Byte fuer beliebige SA holen ($d39b)
    E: $52: Aktuelle SA
    A: a  : Byte aus Puffer

    Einsprung von $887A:

    92F4: 20 27 90  JSR $9027        Kanal holen
    92F7: 20 F6 81  JSR $81F6        Drive-LED einschalten
    92FA: 20 03 93  JSR $9303        Byte aus Kanal holen
    92FD: A6 50     LDX $50
    92FF: BD 3B 02  LDA $023B,X      Byte aus Ausgabepuffer holen
    9302: 60        RTS
        Previous Page / Next Page