Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt
Über dieses Dokument |
Dieses Dokument entstand auf Grundlage des VIC-II-Artikels von Christian Bauer. Der Inhalt und alle Informationen stammen aus dieser Arbeit. Text und Inhalt wurden nur in soweit geändert, wie es zur Anpassung an das HTML-Format nötig oder sinnvoll war. Es ist zu beachten, daß sich bei der Erstellung dieses Kompendiums Fehler eingeschlichen haben können. Ich übernehme daher keine Gewähr dafür, daß sich der Inhalt mit dem des Artikels deckt. Falls Unstimmigkeiten oder Abweichungen auftreten sollten, so ist den Informationen aus dem Original-Artikel in jedem Fall Vorrang zu gewähren. Dieses Kompendium ist optimiert für eine Aufllösung von 1024 x 768 Pixel. Es kann aber auch bei 800 x 600 Pixeln meißt problemlos gelesen werden. Es wurde mit dem Internet-Explorer 5.0 getestet. Änderung gegenüber früheren Versionen: Version 1.0: Erste Version (nur deutsch) Version 1.1: Fehlerbereinigung (nur deutsch) Version 1.3: Einführung von Style-Sheets und neues Design (nur deutsch) Version 1.31: Fehlerbereinigung (nur deutsch) Version 1.50: Fehlerbereinigung (Timingdiagramme) Farbiges Bild in Abschnitt. 3.4 englische Version verfügbar Version 2.0: Neue Namensgebung für Dateien deutsche und englische Version kombiniert Farbtabelle in Abschnitt 3.3 gefärbt HTML-Code in deutscher Version überarbeitet stand.html ins englische übersetzt Fehlerbereinigung Version 2.1: HTML-Tags in Kleinbuchstaben HTML-Code überarbeitet Kleine Designänderungen Gültiges HTML 4.0 Version 2.11: Neues Design Version 2.12: HTML-Dateien ins Unix-Format geändert Links in dsec3e.html und esec3e.html korrigiert Die aktuelle Version zum Download findet man in Form eines Zip-Archives hier.