    Kanal oeffnen, Blockparameter holen und testen ($cdf2)

    Einsprung von $8B65, $8BAE, $8BDA:

    8C2F: 20 0F 8C  JSR $8C0F        Kanal oeffnen

    Einsprung von $8B26, $8B32:

    8C32: A6 67     LDX $67          Parameternummer holen
    8C34: BD 9E 02  LDA $029E,X      T&S des angeforderten Blocks holen
    8C37: 85 4E     STA $4E
    8C39: BD 9D 02  LDA $029D,X
    8C3C: 85 4D     STA $4D
    8C3E: 20 B5 94  JSR $94B5        auf gueltigen Block pruefen
    8C41: 4C F6 81  JMP $81F6        Drive-LED einschalten

        Previous Page / Next Page