    JOB $88: MOTONI_DV

    C396: 20 B1 CB  JSR $CBB1        Motor einschalten

    Einsprung von $C390, $C3AC, $C54C, $C555, $C55E, $C567, $C586, $CF87:

    C399: A9 00     LDA #$00

    Einsprung von $CFA3:

    C39B: A4 83     LDY $83          Jobauftrag loeschen
    C39D: 99 02 00  STA $0002,Y
    C3A0: A9 80     LDA #$80         Jobbehandlung neu starten
    C3A2: 85 83     STA $83          Jobnummer: Flag: 'kein Job aktiv' setzen
    C3A4: A0 08     LDY #$08         alle Jobspeicher pruefen
    C3A6: 4C FA CD  JMP $CDFA        ==>

        Previous Page / Next Page