Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 2. Die Architektur des Commodore 64
2.1. Übersicht |
Der C64 besteht im Wesentlichen aus folgenden Baugruppen: 6510 8-Bit Mikroprozessor 6567/6569 VIC-II Grafikchip 6581 SID Soundchip Zwei 6526 CIA I/O-Chips 64KB DRAM (64K*8 Bit) als Hauptspeicher 0,5KB SRAM (1K*4 Bit) als Farb-RAM 16KB ROM (16K*8 Bit) für Betriebssystem und Basic-Interpreter 4KB ROM (4K*8 Bit) als Zeichengenerator Die meisten Chips sind in NMOS-Technologie gefertigt.