    LED-Routinen ($c100)

    Einsprung von $8064, $9381, $A862:

    81E5: A9 00     LDA #$00         LEDs ausschalten
    81E7: 8D AB 02  STA $02AB        Fehlerflag loeschen
    81EA: A5 79     LDA $79          Drive-LED ausschalten
    81EC: 29 DF     AND #$DF
    81EE: 85 79     STA $79
    81F0: 60        RTS

    Einsprung von $A7FB:

    81F1: A9 50     LDA #$50         LED-Blinken
    81F3: 8D AB 02  STA $02AB

    Einsprung von $826D, $82B6, $89B1, $8C41, $8C53, $8E63, $92F7, $96A0, $B35B:

    81F6: A5 79     LDA $79          Drive-LED einschalten
    81F8: 09 40     ORA #$40
    81FA: 85 79     STA $79
    81FC: 60        RTS
        Previous Page / Next Page