    einem Kanal einen neuen Puffer zuordnen ($dfc2)
    E: $50: Kanalnummer
       a  : Puffernumer

    Einsprung von $8E49:

    9F3E: A6 50     LDX $50          Kanalnummer
    9F40: 09 80     ORA #$80         Puffer inaktiv setzen
    9F42: B4 D1     LDY $D1,X        ist 1. Puffer belegt ?
    9F44: 10 03     BPL $9F49        ja, 2. Puffer belegen ==>
    9F46: 95 D1     STA $D1,X        1. Puffer belegen
    9F48: 60        RTS

    Einsprung von $9F44:

    9F49: 95 D8     STA $D8,X        2. Puffer belegen
    9F4B: 60        RTS

    DOS 5

        Previous Page / Next Page