    Laufwerksmotor ein-/ausschalten

    Einsprung von $C396, $CD6B:

    CBB1: AD 00 40  LDA $4000        b3=0: Motor einschalten
    CBB4: 29 FB     AND #$FB
    CBB6: 8D 00 40  STA $4000
    CBB9: 60        RTS

    Einsprung von $C3A9, $CE66:

    CBBA: AD 00 40  LDA $4000        b3=1: Motor ausschalten
    CBBD: 09 04     ORA #$04
    CBBF: 8D 00 40  STA $4000
    CBC2: 60        RTS

        Previous Page / Next Page