Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC
3.3. Farbpalette |
Der VIC besitzt eine fest vorgegebene Palette von 16 Farben, die über 4 Bit kodiert sind:
| 0 |  | schwarz |  | 4 |  | lila |  | 8 |  | orange |  | 12 |  | mittelgrau
| 1 |  | weiß |  | 5 |  | grün |  | 9 |  | braun |  | 13 |  | hellgrün
| 2 |  | rot |  | 6 |  | blau |  | 10 |  | hellrot |  | 14 |  | hellblau
| 3 |  | cyan |  | 7 |  | gelb |  | 11 |  | dunkelgrau |  | 15 |  | hellgrau