     $F199/61849:   Get From Tape / Serial / RS-232

    Jump from $F1A7, $F17B, $F181:

    F199: 20 0D F8  JSR $F80D
    F19C: D0 0B     BNE $F1A9
    F19E: 20 41 F8  JSR $F841
    F1A1: B0 11     BCS $F1B4
    F1A3: A9 00     LDA #$00
    F1A5: 85 A6     STA $A6
    F1A7: F0 F0     BEQ $F199

    Jump from $F19C:

    F1A9: B1 B2     LDA ($B2),Y
    F1AB: 18        CLC
    F1AC: 60        RTS

    Jump from $F173:

    F1AD: A5 90     LDA $90
    F1AF: F0 04     BEQ $F1B5

    Jump from $F1C6:

    F1B1: A9 0D     LDA #$0D

    Jump from $F1BF:

    F1B3: 18        CLC

    Jump from $F1A1, $F1BB:

    F1B4: 60        RTS

    Jump from $F1AF:

    F1B5: 4C 13 EE  JMP $EE13

    Jump from $F1C8, $F177:

    F1B8: 20 4E F1  JSR $F14E
    F1BB: B0 F7     BCS $F1B4
    F1BD: C9 00     CMP #$00
    F1BF: D0 F2     BNE $F1B3
    F1C1: AD 97 02  LDA $0297
    F1C4: 29 60     AND #$60
    F1C6: D0 E9     BNE $F1B1
    F1C8: F0 EE     BEQ $F1B8

        Previous Page / Next Page