Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 2. Die Architektur des Commodore 64
2.4. Speicher |
Für die Grafik spielen drei Speicherbereiche im C64 eine Rolle: Die 64KB Hauptspeicher Das 1K*4 Bit Farb-RAM Das 4KB Zeichengenerator-ROM (Char-ROM) In den folgenden beiden Abschnitten wird dargestellt, wie sich diese Speicherbereiche den Adreßraum aus Sicht der CPU und des VIC teilen. Anschließend wird auf die Grundlagen des Speicherzugriffs und des DRAM-Handling eingegangen.
2.4.1. Speicheraufteilung aus Sicht des 6510 2.4.2. Speicheraufteilung aus Sicht des VIC | 2.4.3. Speicherzugriff von 6510 und VIC