    Block-Pointer ($cdbd)

    8BFA: 20 0F 8C  JSR $8C0F        Kanal oeffnen
    8BFD: A5 6C     LDA $6C          aktuelle Puffernummer holen
    8BFF: 0A        ASL              auf 2-Byte-Tabelle umrechnen
    8C00: AA        TAX
    8C01: AD 9D 02  LDA $029D        neuen Wert fuer den Pufferzeiger holen
    8C04: 95 BB     STA $BB,X        und setzen
    8C06: 20 69 90  JSR $9069        Kanal und Puffernummer holen

    Einsprung von $8BCE:

    8C09: 20 4A 93  JSR $934A        Byte fuer Ausgabe bereitstellen
    8C0C: 4C 4C 80  JMP $804C

        Previous Page / Next Page