    ATN-Modus testen ($ea59; bei der 1571: $ea59)

    Einsprung von $AB03, $AC9D, $AD6A, $AD79, $AD8C, $AD96, $ADA3, $AE2A, $AE39,
                  $AE49, $AE5F, $AE79, $AEA4, $AFE3, $BBAE, $BC65, $BF83, $C026:

    AD15: A9 02     LDA #$02
    AD17: 24 76     BIT $76          ist ATN-Modus gesetzt ?
    AD19: F0 06     BEQ $AD21        nein, ==>
    AD1B: AD 01 40  LDA $4001        ATN-Modus: ist ATN auch aktiv ?
    AD1E: 10 0C     BPL $AD2C        nein, (ATN-Modus beenden) ==>

    Einsprung von $AD24:

    AD20: 60        RTS              ja, also weitermachen

    Einsprung von $AD19:

    AD21: AD 01 40  LDA $4001        Daten-Modus: ist ATN aktiv ?
    AD24: 10 FA     BPL $AD20        nein, also weitermachen ==>
    AD26: 2C 0D 40  BIT $400D        ATN-IRQ-Flag loeschen
    AD29: 4C 30 FF  JMP $FF30        ATN behandeln (ATN-Modus setzen) ==>

    Einsprung von $AD1E:

    AD2C: 4C 5A AC  JMP $AC5A        ATN-Modus beenden ==>

        Previous Page / Next Page