    CMDERR: Fehler-Routine des Burst-Fastloads
    [Der Vektor, der auf diese Routine zeigen soll, wird falsch berechnet
     (s. $ba71) und zeigt nach $dfdf !!!
     Der Bereich $dfdf-$ff00 ist mit $ff gefuellt. Dies ist ein illegaler
     Opcode mit 3-Byte Laenge. Funktion: (INC, SBC) abs,x
     Von $dfdf bis $ff01 stehen genau 2657 dieser Befehle. Bei $ff02 steht noch
     ein ORA ($6c,x). Das naechste Byte ($92) beendet die Programmausfuehrung
     dann endgueltig.
     Mir ist keine Bedingung bekannt, die zum Aufruf dieser Routine haette
     fuehren sollen, wenn man aber als Filenamen '*' angibt und das letzte
     benutzte File laedt, wird vergessen, den Vektor zurueckzusetzen. Das
     naechste fehlerhafte Diskettenkommando fuehrt dann zum Absturz.]

    B9DF: 48        PHA              Fehlernummer retten
    B9E0: 08        PHP
    B9E1: 78        SEI
    B9E2: A2 02     LDX #$02         $02: 'File not found' ausgeben
    B9E4: 20 FC 01  JSR $01FC
    B9E7: 28        PLP
    B9E8: 20 95 BA  JSR $BA95        Vektoren der Error-Routinen zuruecksetzen
    B9EB: 68        PLA              Fehlernummer zurueckholen [sollte nach x !]

        Previous Page / Next Page