    Precompensation ein/ausschalten

    Einsprung von $C3DB, $C60F:

    CFE3: 38        SEC              a: zu bearbeitende Spur
    CFE4: E5 94     SBC $94          - ersten Sektor auf Spur [????]
    CFE6: C9 2B     CMP #$2B         <43 ?
    CFE8: 90 12     BCC $CFFC        ja, ==>

    CFEA: AD E0 01  LDA $01E0        ausschalten
    CFED: 09 02     ORA #$02
    CFEF: 8D E0 01  STA $01E0        'Write Sector'
    CFF2: AD E3 01  LDA $01E3
    CFF5: 09 02     ORA #$02
    CFF7: 8D E3 01  STA $01E3        'Write Track'
    CFFA: B0 10     BCS $D00C        ==>

    Einsprung von $CFE8:

    CFFC: AD E0 01  LDA $01E0        Precompensation einschalten
    CFFF: 29 FD     AND #$FD
    D001: 8D E0 01  STA $01E0        'Write Sector'
    D004: AD E3 01  LDA $01E3
    D007: 29 FD     AND #$FD
    D009: 8D E3 01  STA $01E3        'Write Track'

    Einsprung von $CFFA:

    D00C: 60        RTS

        Previous Page / Next Page