     $F49E/62622:   Load RAM

    Jump from $FFD5:

    F49E: 86 C3     STX $C3
    F4A0: 84 C4     STY $C4
    F4A2: 6C 30 03  JMP ($0330)
    F4A5: 85 93     STA $93
    F4A7: A9 00     LDA #$00
    F4A9: 85 90     STA $90
    F4AB: A5 BA     LDA $BA
    F4AD: D0 03     BNE $F4B2

    Jump from $F4B4:

    F4AF: 4C 13 F7  JMP $F713

    Jump from $F4AD:

    F4B2: C9 03     CMP #$03
    F4B4: F0 F9     BEQ $F4AF
    F4B6: 90 7B     BCC $F533           ; BCC $F4AF on SX64!

        Previous Page / Next Page