    Die SA 0-14 des Laufwerks 0 freigeben

    Einsprung von $8F11, $B13B:

    926E: A9 0E     LDA #$0E         Beginn mit Sekundaeradresse 14
    9270: 85 52     STA $52

    Einsprung von $928E:

    9272: A6 52     LDX $52          zugehoerige Kanalnummer holen
    9274: B5 A8     LDA $A8,X
    9276: C9 FF     CMP #$FF         kein Kanal zugeordnet ?
    9278: F0 12     BEQ $928C        ja, naechste SA freigeben
    927A: 29 3F     AND #$3F         Kanalnummer isolieren
    927C: 85 50     STA $50
    927E: 20 11 9F  JSR $9F11        Nummer des aktiven Puffers holen
    9281: AA        TAX
    9282: BD 72 02  LDA $0272,X      Zwischenspeicher fuer Jobcodes
    9285: 29 01     AND #$01         Drivenummer (ist immer 0)
    9287: D0 03     BNE $928C        (wird nie ausgefuehrt)
    9289: 20 9E 91  JSR $919E        SA freigeben

    Einsprung von $9278, $9287:

    928C: C6 52     DEC $52          naechste SA freigeben
    928E: 10 E2     BPL $9272
    9290: 60        RTS

        Previous Page / Next Page