    ggf. alten Puffer speichern, dann Folgeblock(s) einlesen  ($e03c)
    [Wenn der letzte Jobcode 'Lesen' war, dann geht die Routine davon aus, dass
     der gesuchte Datenblock bereits durch den 2-Puffer-Modus bereitgestellt
     worden ist. Sie versucht dann, wenn der gerade aktive Puffer nicht noch
     vorher abgespeichert werden muss, den uebernaechsten Datenblock zu lesen.
     Ist der letzte Jobcode 'Schreiben', dann konnte der Folgeblock noch nicht
     gelesen werden. Die Routine versucht dann, sowohl den naechsten, als auch
     den uebernaechsten Block zu lesen.]

    Einsprung von $9F73, $A02F, $A0C3:

    9FBF: 20 CE 9D  JSR $9DCE        T&S des Folgeblocks holen
    9FC2: 20 1C 9F  JSR $9F1C        aktiven Puffer holen
    9FC5: 50 16     BVC $9FDD        Puffer veraendert ? nein, ==>
    aktuellen Puffer speichern, Folgeblock ggf. lesen

    9FC7: 20 9A 9D  JSR $9D9A        Puffer schreiben
    9FCA: 20 7D 8D  JSR $8D7D        Puffer wechseln
    9FCD: A9 02     LDA #$02
    9FCF: 20 22 94  JSR $9422        Pufferzeiger auf 2 setzen
    9FD2: 20 E9 9C  JSR $9CE9        War letzter Jobcode 'Schreiben' ?
    9FD5: D0 24     BNE $9FFB        nein, (Puffer ist bereits gelesen) ==>
    9FD7: 20 94 9D  JSR $9D94        Folgeblock lesen
    9FDA: 4C ED 94  JMP $94ED        Jobausfuehrung pruefen

    den naechsten und uebernaechsten Puffer bereitstellen

    Einsprung von $9FC5:

    9FDD: 20 7D 8D  JSR $8D7D        Puffer wechseln
    9FE0: 20 E9 9C  JSR $9CE9        War letzter Jobcode 'Schreiben' ?
    9FE3: D0 06     BNE $9FEB        nein, (Block ist bereits gelesen) ==>
    9FE5: 20 94 9D  JSR $9D94        Folgeblock lesen
    9FE8: 20 ED 94  JSR $94ED        Jobausfuehrung pruefen

    Einsprung von $9FE3:

    9FEB: 20 CE 9D  JSR $9DCE        T&S des uebernaechsten Blocks holen
    9FEE: A5 4D     LDA $4D          existiert noch ein Block ?
    9FF0: F0 09     BEQ $9FFB        nein, ==>
    9FF2: 20 7D 8D  JSR $8D7D        Puffer wechseln
    9FF5: 20 94 9D  JSR $9D94        uebernaechsten Block lesen
                                    [Hier wird die Jobausfuehrung nicht abge-
                                     wartet. In frueheren Commodore-Laufwerken
                                     konnte so der Puffer 'im Hintergrund'
                                     eingelesen werden.]
    9FF8: 4C 7D 8D  JMP $8D7D        Puffer wechseln

    Einsprung von $9FD5, $9FF0:

    9FFB: 60        RTS

        Previous Page / Next Page