    Kanal oeffnen, Blockparameter holen und NICHT testen

    Einsprung von $8B8E, $8BD1:

    8C44: 20 0F 8C  JSR $8C0F        Kanal oeffnen
    8C47: A6 67     LDX $67
    8C49: BD 9E 02  LDA $029E,X      T&S des angeforderten Blocks holen
    8C4C: 85 4E     STA $4E
    8C4E: BD 9D 02  LDA $029D,X
    8C51: 85 4D     STA $4D
    8C53: 20 F6 81  JSR $81F6        Drive-LED einschalten
    8C56: A9 40     LDA #$40         T&S nicht pruefen
    8C58: 8D A8 02  STA $02A8
    8C5B: 60        RTS

        Previous Page / Next Page