     $ED0C/60684:   Send LISTEN Command on Serial Bus

    Jump from $F27A, $F3E3, $F60D, $F648, $FFB1:

    ED0C: 09 20     ORA #$20
    ED0E: 20 A4 F0  JSR $F0A4

    Jump from $EE00:

    ED11: 48        PHA
    ED12: 24 94     BIT $94
    ED14: 10 0A     BPL $ED20
    ED16: 38        SEC
    ED17: 66 A3     ROR $A3
    ED19: 20 40 ED  JSR $ED40
    ED1C: 46 94     LSR $94
    ED1E: 46 A3     LSR $A3

    Jump from $ED14:

    ED20: 68        PLA
    ED21: 85 95     STA $95
    ED23: 78        SEI
    ED24: 20 97 EE  JSR $EE97
    ED27: C9 3F     CMP #$3F
    ED29: D0 03     BNE $ED2E
    ED2B: 20 85 EE  JSR $EE85

    Jump from $ED29:

    ED2E: AD 00 DD  LDA $DD00
    ED31: 09 08     ORA #$08
    ED33: 8D 00 DD  STA $DD00

    Jump from $EDBB, $EDC9:

    ED36: 78        SEI
    ED37: 20 8E EE  JSR $EE8E
    ED3A: 20 97 EE  JSR $EE97
    ED3D: 20 B3 EE  JSR $EEB3

        Previous Page / Next Page