Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC
3.10. Display Enable |
Das DEN-Bit (Display Enable, Register $d011, Bit 4) dient dazu, die Text-/Bitmapgrafik ein- oder auszuschalten. Im normalen Betrieb ist es gesetzt. Das Bit hat Auswirkungen auf zwei Funktionen des VIC: Die Bad Lines und die vertikale Rahmenstufe: Ein Bad-Line-Zustand kann nur auftreten, wenn irgendwann in Rasterzeile $30 das DEN-Bit wenigstens einen Zyklus lang gesetzt war (siehe Abschnitt 3.5.). Ist das DEN-Bit gelöscht, wird der Reset-Eingang des vertikalen Rahmenflipflops deaktiviert (siehe Abschnitt 3.9.). Der obere/untere Rahmen wird dann nicht abgeschaltet. Normalerweise bewirkt das Löschen des DEN-Bits also, daß keine Bad Lines (und damit auch keine c- und g-Zugriffe) auftreten und der ganze Bildschirm die Rahmenfarbe annimt.