     $EE13/60947:   Receive From Serial Bus

    Jump from $F1B5, $F4D5, $F4E0, $F501, $FFA5:

    EE13: 78        SEI
    EE14: A9 00     LDA #$00
    EE16: 85 A5     STA $A5
    EE18: 20 85 EE  JSR $EE85

    Jump from $EE1E:

    EE1B: 20 A9 EE  JSR $EEA9
    EE1E: 10 FB     BPL $EE1B

    Jump from $EE54:

    EE20: A9 01     LDA #$01
    EE22: 8D 07 DC  STA $DC07
    EE25: A9 19     LDA #$19
    EE27: 8D 0F DC  STA $DC0F
    EE2A: 20 97 EE  JSR $EE97
    EE2D: AD 0D DC  LDA $DC0D

    Jump from $EE3A:

    EE30: AD 0D DC  LDA $DC0D
    EE33: 29 02     AND #$02
    EE35: D0 07     BNE $EE3E
    EE37: 20 A9 EE  JSR $EEA9
    EE3A: 30 F4     BMI $EE30
    EE3C: 10 18     BPL $EE56

    Jump from $EE35:

    EE3E: A5 A5     LDA $A5
    EE40: F0 05     BEQ $EE47
    EE42: A9 02     LDA #$02
    EE44: 4C B2 ED  JMP $EDB2

    Jump from $EE40:

    EE47: 20 A0 EE  JSR $EEA0
    EE4A: 20 85 EE  JSR $EE85
    EE4D: A9 40     LDA #$40
    EE4F: 20 1C FE  JSR $FE1C
    EE52: E6 A5     INC $A5
    EE54: D0 CA     BNE $EE20

    Jump from $EE3C:

    EE56: A9 08     LDA #$08
    EE58: 85 A5     STA $A5

    Jump from $EE60, $EE63, $EE74:

    EE5A: AD 00 DD  LDA $DD00
    EE5D: CD 00 DD  CMP $DD00
    EE60: D0 F8     BNE $EE5A
    EE62: 0A        ASL
    EE63: 10 F5     BPL $EE5A
    EE65: 66 A4     ROR $A4

    Jump from $EE6D, $EE70:

    EE67: AD 00 DD  LDA $DD00
    EE6A: CD 00 DD  CMP $DD00
    EE6D: D0 F8     BNE $EE67
    EE6F: 0A        ASL
    EE70: 30 F5     BMI $EE67
    EE72: C6 A5     DEC $A5
    EE74: D0 E4     BNE $EE5A
    EE76: 20 A0 EE  JSR $EEA0
    EE79: 24 90     BIT $90
    EE7B: 50 03     BVC $EE80
    EE7D: 20 06 EE  JSR $EE06

    Jump from $EE7B:

    EE80: A5 A4     LDA $A4
    EE82: 58        CLI
    EE83: 18        CLC
    EE84: 60        RTS

        Previous Page / Next Page