    Byte in aktuellen Side-Sektor schreiben ($dd8d)

    Einsprung von $9C23, $9C28, $9C2D, $9C33, $9C38, $9C3D, $9C4A,
                  $9C4F, $9C90, $9C96, $9C9B, $9CA1, $9CA7, $A3D8,
                  $A3DC, $A50C, $A510:

    9CCA: 48        PHA              Datenbyte merken
    9CCB: A6 50     LDX $50
    9CCD: BD 65 02  LDA $0265,X      aktuellen Side-Sektor-Puffer holen
    9CD0: 4C BD 8E  JMP $8EBD        Byte in Puffer schreiben

        Previous Page / Next Page