     $CAF8/51960:   Perform [M] - Memory command

    CAF8: AD 01 02  LDA $0201       ; 2nd character from buffer
    CAFB: C9 2D     CMP #$2D        ; '-'
    CAFD: D0 4C     BNE $CB4B
    CAFF: AD 03 02  LDA $0203
    CB02: 85 6F     STA $6F         ; address in $6F/$70
    CB04: AD 04 02  LDA $0204
    CB07: 85 70     STA $70
    CB09: A0 00     LDY #$00
    CB0B: AD 02 02  LDA $0202       ; 3rd character from buffer
    CB0E: C9 52     CMP #$52        ; 'R'
    CB10: F0 0E     BEQ $CB20       ; to memory read
    CB12: 20 58 F2  JSR $F258       ; (RTS)
    CB15: C9 57     CMP #$57        ; 'W'
    CB17: F0 37     BEQ $CB50       ; to memory write
    CB19: C9 45     CMP #$45        ; 'E'
    CB1B: D0 2E     BNE $CB4B
    CB1D: 6C 6F 00  JMP ($006F)     ; memory-execute

        Previous Page / Next Page