    Aktiven Puffer pruefen und holen ($df9e)
    A: a: Puffernummer
       n: 1: kein Puffer aktiv

    Einsprung von $9D2E, $9FC2, $A092, $A09C, $A4C6:

    9F1C: A6 50     LDX $50          aktuelle Kanalnummer =
    9F1E: 86 74     STX $74          Zeiger auf aktuelle Puffernummer
    9F20: B5 D1     LDA $D1,X        1. Puffer holen
    9F22: 10 08     BPL $9F2C        ist Puffer aktiv ? ja, ==>
    9F24: 8A        TXA
    9F25: 18        CLC
    9F26: 69 07     ADC #$07         Zeiger auf 2. Puffernummer setzen
    9F28: 85 74     STA $74
    9F2A: B5 D8     LDA $D8,X        2. Puffer holen

    Einsprung von $9F22:

    9F2C: 85 41     STA $41
    9F2E: 29 1F     AND #$1F         Puffernummer merken
    9F30: 24 41     BIT $41          Pufferstatus holen
    9F32: 60        RTS

        Previous Page / Next Page