     $C12C/49452:   Prepare for LED flash after error

    Jump from $E650:

    C12C: 78        SEI
    C12D: 8A        TXA             ; save X register
    C12E: 48        PHA
    C12F: A9 50     LDA #$50
    C131: 8D 6C 02  STA $026C
    C134: A2 00     LDX #$00
    C136: BD CA FE  LDA $FECA,X     ; 8
    C139: 8D 6D 02  STA $026D
    C13C: 0D 00 1C  ORA $1C00       ; turn LED on
    C13F: 8D 00 1C  STA $1C00
    C142: 68        PLA
    C143: AA        TAX             ; get X register back
    C144: 58        CLI
    C145: 60        RTS

        Previous Page / Next Page