     $AAD7/43735:   Output CR/LF

    Jump from $A44E, $A6D4, $AAA0:

    AAD7: A9 0D     LDA #$0D
    AAD9: 20 47 AB  JSR $AB47
    AADC: 24 13     BIT $13
    AADE: 10 05     BPL $AAE5
    AAE0: A9 0A     LDA #$0A
    AAE2: 20 47 AB  JSR $AB47

    Jump from $AADE, $AB35:

    AAE5: 49 FF     EOR #$FF

    Jump from $AAA2, $AAD5, $AB29:

    AAE7: 60        RTS

        Previous Page / Next Page